Property    UNIT    TOP MANUFAC-  SR WINDOW  ASTM BASIS

of Matter            TURERs OF USA

INTENSITY   kgf/cm²      460            477            375

IMPACT    kgf.cm/cm      94            107              13

HARDNESS                  95           100              85

COLOR      WI           77             78

YI            6              6

WEATHER

-ABILITY     △E          0.8             0.9

VICAT FIRE-

PROOFING  °C           89             93            83

*위 도표는 미국 유명회사 제품과 SR WINDOW의 충격강도, 인장강도, 탈색,

기후변화에 의한 변질 등 성능비교표입니다

*본사 PROFILE은 한국 LG화학이 개발한 무공해 첨단소재를 사용했습니다.

WANTED SR과 함께 일할 분을 찾습니다. √SALES  √DEALERSHIP

LA OFFICE/ 1411W. 8th ST. #B LA CA 90017 CALL 213-505-6022 T.J. SON

IMPOSSIBLE PRICE 한국의 첨단 기술력으로 가격혁신, ‘환불제도’를 시행합니다.

다른 회사와 비교하여 저희 윈도우가 더 비쌀 경우에는 언제든지 환불해 드립니다.

NFRC MEMBER (APPLIED FOR CERTIFICATION)

LIFETIME WARRANTY